# Source : <https://www.agrieuro.fr/pompe-electrique-de-transfert-rover-novax-30-electropompe-pour-liquides-chauds-et-biere-p-11363.html>

La nouvelle **pompe de transfert auto-aspirante** de la Rover Pompe, **Novax 30 B** a été projetée spécifiquement pour le **transfert de liquides chauds** (haute température max de 95°C), pour certaines opérations alimentaires qui requièrent la pasteurisation ou le traitement à chaud.

Le moteur électrique développe une puissance de 1.2 Hp, et avec son commutateur présent sur le groupe de commande, il est possible d'invertir facilement la direction du flux.

La pompe de transfert peut être utilisée durant le processus de production de la bière et plus généralement pour le transfert de boissons qui peuvent atteindre jusqu'à 95°C comme:

* bière
* moût cuit
* vin cuit
* infusions
* huile
* liquides dérivant de l'élaboration du lait

Les pompes Rover sont très fiables, simples à nettoyer et elles satisfont les exigeances plus sévères en matière de transfert de liquide. Elles sont entièrement FABRIQUÉES EN ITALIE, ce qui leur assure une garantie de produits d'excellente manufacture et fonctionnalité.

## Caractéristiques:

* alimentation 230 a.c.
* 1.2 HP
* 1000 W
* 5 A
* ø raccords mm: **30**
* r.p.m.: **1450**
* Débit max: **85 litres/min.**
* Hauteur d'élévation:**10 mt** (5mt à 95°C)
* Température max du liquide: **95°C**



[https://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688794_IMG_7238.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688793_IMG_7228.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688793_IMG_7232.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688793_IMG_7229.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688793_IMG_7233.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688793_IMG_7230.jpg](https://www.agrieuro.fr/)  
[https://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688793_IMG_7231.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688794_IMG_7235.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688794_IMG_7237.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688794_IMG_7234.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_0_1506688794_IMG_7236.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11321_0_1506353220_Made-in-italy3.jpg](https://www.agrieuro.fr/)

**Corps de pompe avec technologie NOVAX®**, grâce à laquelle les surfaces en contact avec le liquide sont rendues plus résistantes à l'usure et à l'oxydation.

**La pompe est construite avec des joints Viton (R) pour assurer sa durée de vie prolongée.**

**La pompe est de type "auto-aspirante" à anneau liquide: il suffit de mettre un peu de liquide dans le rotor avant le premier démarrage, puis de la mettre en route, pour qu'elle aspire automatiquement le liquide.**

**Réversible:** peut pomper des liquides dans les deux sens. Différents avantages présents sur cette pompe qui peut effectuer un pompage très précis, apporter des corrections, cela en repompant, si nécessaire, du liquide en sens inverse. Le sens se détermine grâce au **commutateur présent sur le groupe commande**.

Indiquée pour le transfert délicat de liquides filtrés à haute température (max 95°C).

Les liquides à transvaser doivent être neutres et propres, ou bien contenir un pourcentage de solides (0,2-0,5% max) avec des caractéristiques de dureté et granulométrie telles qu'elles n'endommageront pas les parties internes de la pompe.

La pompe est équipée avec un câble d'alimentation d'1,5 mètres en caoutchouc et une prise de sécurité de type Schuko.

Dotée par une base d'appui et d'une poignée de transport.



[https://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_1_1506688940_IMG_7239.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11342_1_1506504566_1370512048.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11342_1_1506504568_IMG_7204.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_1_1506688939_IMG_7240.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_1_1506688939_IMG_7242.jpghttps://www.agrieuro.fr/media/images/products/insertions-h-thumb/11363/11363_1_1506688939_IMG_7241.jpg](https://www.agrieuro.fr/)

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit

|  |  |
| --- | --- |
| *Modèle* | Novax 30 B |
| *Typologie* | auto-aspirante |
| *Matériau châssis* | alliage anti-oxydant |
| *Activation* | électrique - 220 V |
| *Sens de la rotation* | réversible |
| *Pays de fabrication* | Italie |

## Données techniques du moteur

|  |  |
| --- | --- |
| *Type de moteur* | électrique à induction |
| *Puissance nominale (HP)* | 1.2 HP |
| *Vitesse de rotation* | 1450 RPM |
| *Alimentation* | électrique 220 V |
| *Pays de fabrication* | Italie |

## Données techniques de la pompe

|  |  |
| --- | --- |
| *Matériau* | alliage antioxydant NOVAX |
| *Diamètre raccords* | 30 mm |
| *Débit* | 85 lt/min |
| *Hauteur d'élévation* | 10 m |
| *Pays de fabrication* | Italie |

## Équipement

|  |  |
| --- | --- |
| *Poignée de transport intégrée* | oui |

## Accessoires de série et gratuits

|  |  |
| --- | --- |
| *Filtre d'aspiration* | oui |
| *Manuel d'utilisation* | oui |

## Dimensions et logistique

|  |  |
| --- | --- |
| *Dimensions produit (L x l x H)* | 32x16x21 cm |
| *Poids net* | 11 Kg |
| *Emballage* | Carton d'origine |
| *Dimension de l'emballage (L x l x H)* | 36x20x25 cm |
| *Poids emballage compris* | 11 Kg |
| *Temps de montage* | prêt à l'emploi |

# accessoires



**En stock**

**Chariot de transport à 2 roues pour électropompe**

[Approprié pour tous les modèles de pompes de transfert de marque Rover](https://www.agrieuro.fr/chariot-de-transport-2-roues-pour-electropompe-p-4768.html)

~~€ 18.69~~

**-5%**

**€ 17.76**

Tva comprise

Ajouter au panier



**En stock**

**Kit Anti-Bascule avec plateau vernis rouge fixable sur 4 vis**

[Adaptable à tous les modèles de pompes de transfert de marque Rover – 4 vis de montage et pieds en caoutchouc](https://www.agrieuro.fr/kit-anti-bascule-avec-plateau-vernis-rouge-fixable-sur-4-vis-p-4767.html)

~~€ 9.84~~

**-5%**

**€ 9.35**

Tva comprise

Ajouter au panier



**En stock**

**Nbre 3 cordons de serrage et filtre aspiration de fond avec raccords et tuyaux 30 mm**

[Filtre permettant de préfiltrer le liquide de façon à éviter d’aspirer les résidus dans la pompe – cordons de serrage pour fixer les tuyaux.](https://www.agrieuro.fr/nbre-3-cordons-de-serrage-et-filtre-aspiration-de-fond-avec-raccords-et-tuyaux-30-mm-p-4762.html)

~~€ 5.90~~

**-5%**

**€ 5.61**

Tva comprise

Ajouter au panier